**Ampero II Stomp**

**USB Audio固件更新指南**

请按如下步骤进行USB Audio固件更新：

1. 安装驱动（仅Windows）

请Windows用户优先安装**最新版**Hotone Generic USB ASIO Driver以保证后续步骤顺利进行，驱动请从官方网站自行下载。

1. 更新USB Audio固件


请保持Ampero II Stomp处于**正常开机（非固件更新/恢复模式）**状态下，并通过USB线正常连接电脑。然后，根据自己的系统版本选择运行文件夹内的软件：

* Mac：运行Mac Updater目录下的Hotone Audio USB Audio Device Firmware Updater V1.0.1 For Mac.pkg，安装完成后，运行安装好的升级软件
* Windows：请根据当前Windows系统进行选择：

32位系统：请运行Windows Updater/x86目录下的HOTONEUsbAudioDfu.exe文件

64位系统：请运行Windows Updater/x64目录下的HOTONEUsbAudioDfu.exe文件

随后按软件提示操作进行升级：




*第一步：点击上图中的Browse按钮以选择USB Audio固件*

*第二步：点Start按钮进行固件升级*

USB Audio固件为扩展名为.bin的文件，位于此Zip压缩包根目录下。

当更新进度条完成且提示框中提示“Firmware upgrade finished successfully.”时即表示更新完成，此时点Exit按钮退出升级程序即可。



*请注意更新前后版本号变化*